# 启动F5


进入F5配置管理界面

192.168.1.245


admin/fjad@1234

Ssh: root/default port:22


第一步：网口与VLan关联




第二步 配置VLan的IP地址




第三步 配置网关路由



第四步 配置应用池



第五步 配置虚拟转发地址



配置完毕